Описание изделия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип** | **Размеры** | **Тип установки** | **Набор** |
| **56045** | **2 44 м х 61 см (в' х 24")** | **Установка на землю** | * **Лестница**
* **Система слива Крышка бассейна**
 | * **Фильтрующая система**

**I Подстилка под бассейн*** **Ремонтный набор'**
 |
| **56026** | **3.05 м х 76 см (Ю'хЗО")** | **Установка на землю** | **С Лестница*** **Система слива**
* **Крышка бассейна**
 | * **Фильтрующая система**
* **Подстилка под бассейн**
* **Ремонтный набор**
 |
| **56059** | **3.05 м х 76 см (10- х 30")** | **Установка на землю** | * **Лестница**
* **Система слива**

**J Крышку бассейна** | **Н Фильтрующая система*** **Подстилка под бассейн**
* **Ремонтный набор**
 |
| **I 56048** | **3.05 их 76 см (10x30")** | **Установка на землю** | **G Лестница □ Система слива j Крышка бассейна** | **Ы Фильтрующая система*** **Подстилка под бассойн**
* **Ремонтный набор**
 |
| **56030** | **3.66 м х 76 см (12\* х 30")** | **Установка на землю** | **; Постница (Г. Система слива G Крышка бассейна** | * **Фильтрующая система**
* **Подстилка под бассейн**
* **Ремонтный набор**
 |
| **56062** | **3.66 м х 76 см <12x30")** | **Установка на землю** | О **Постница*** **Система слива**
* **Крышка бассейна**
 | **И Фильтрующая система П Подстилка под бассейн □ Ремонтный набор** |
| **56050** | **3.66 м х 76 см (12-х 30")** | **Установка на землю** | С **Лестница*** **Система слива**
* **Крышка бассейна**
 | **Е Фильтрующая система*** **Подстилка под бассейн**
* **Ремонтный набор**
 |
| **56260** | **3.66 мх 1.00 м (12x39.5-)** | **Установка на землю** | П **Лестница** 1! **Система слива** □ **Крышка бассейна** | Я **Фильтрующая система*** **Подстилка под бассейн**
* **Ремонтный набор**
 |
| **56261** | **3.66 мх 1.00м (12x39.5")** | **Установка на землю** | Я **Лестница** □ **Система слива** G **Крышка бассейна** | И **Фильтрующая система** □ **Подстилка под бассойн** О **Ремонтный набор** |
| **56088** | **3.66 мх 1,22 м (12-х 48")** | **Установка на землю** | **Лестница** О **Система слива Я Крышка бассейна** | **В Фильтрующая система Е Подстилка под бассейн** □ **Ремонтный набор** |
| **56205** | **3.66 мх 1.22 м (12-** х **48")** | **Установка на землю** | **Я Лестница** □ **Система слива Я Крышка бассейна** | **3 Фильтрующая система** Е **Подстилка под бассейн Ремонтный набор** |
| **56259** | **3.66 мх 1.22 м (12” х 48")** | **Установка на землю** | **К Лестница** С **Система слива Я Крышка бассейна** | **Е Фильтрующая систем;) Е Подстилка под бассейн** □ **Ремонтный набор** |
| **56263** | **4 27 мх 1.22 м (14- х 48")** | **Установка на землю** | Я **Лестница** □ **Система слива** Я **Крышка бассейна** | **В Фильтрующая система Е Подстилка лсд бассейн П Ремонтный набор** |
| **56264** | **4.27 мх 1.22 м (14-х 48")** | **Установка на землю** | **Е Лестница** □ **Система слива Е Крышка бассейна** | Я **Фильтрующая система** И **Подстилка под бассейн** □ **Ремонтный набор** |
| **56276** | **4.27 м х 1 22 м (14- х 48")** | **Установка на землю** | **Е Лестница G Система слива Е Крышка бассейна** | **Е Фильтрующая система** Я **Подстилка под бассейн** □ **Ремонтный набор** |
| **56017** | **4.57 мх91 см (15’х 36")** | **Установка на землю** | **D Лестница Г. Система слива G Крышка бассейна** | □ **Фильтрующая система G Подстилка под бассейн LJ Ремонтный набор** |
| **56066** | **4.57 м х 91 см (15\* х 36")** | **Установка на землю** | **Е Лестница** □ **Система слива Е Крышка бассейна** | Я **Фильтрующая система** S **Подстилка под бассейн** □ **Ремонтный набор** |
| **56052** | **4.57 м х 91 см (15x36")** | **Установка на землю** | **Е Лестница □ Система слива 3 Крышка бассойна** | **Е Фильтрующая система** И **Подстилка под бассейн □ Ремонтный набор** |
| **56282** | **4.57 м х 91 см 1 (15-х 36")** | **Установка на землю** | И **Лестница** и **Система слива И Крышка бассойна** | Я **Фильтрующая система Ы Подстилка под бассейн □ Ремонтный набор** |
| 56100 | **I 4 57vx17?м**I **(15x48")** | ycr^^^S,- | **Я Лестница** | **Я Фильтрующая система****Е Подстилка под бассейн П Ремонтный набор** |
| **56101** | **1****4 57 мх122м (15-х 48")** | **Установка на землю** | **Е Лестница □ Система слива Е Крышка бассейна** | **Е Фильтрующая систем;!** Е **Подстилка под бассейн □ Ремонтный набор** |
| **56266** | **4.88 мх 1.22 м (16x48")** | **Установка на землю** | **Е Постница С Система слива Е Крышка бэссойна** | **Е Фильтрующая система** Я **Подстилка под бассейн □ Ремонтный набор** |
| **56267** | **4.88 мх 1.22 м (16x48")** | **Установка на землю** | **Е Лестница С Система слива Е Крышка бассейна** | **Я Фильтрующая система И Подстилка под бассейн □ Ремонтный набор** |
| **56277** | **4.88 мх 1.22 м (16x48-)** | **Установка на землю** | **Е Лестница С Система слива Е Крышка бассейна** | **Е Фильтрующая система И Подстилка под бассойн □ Ремонтный набор** |
| **56113** | **5.49 мх 1.22 м (18x48")** | **Установка на землю** | **Е Постница □ Система слива Е Крышка бассейна** | **3 Фильтрующая система Я Подстилка под бассейн □ Ремонтный набор** |
| **56115** | **5 49 мх 1.22 м (18x48")** | **Установка на землю** | **Е Лестница L Система слива Е Крышка бассейна** | **Я Фильтрующая система 3 Подстилка под бассейн □ Ремонтный набор** |
| **56232** | **5.49 м** х **1.32 м (18'х 52")** | **Установка на эомлю** | **Е Лестница С Система слива Е Крышка бэссойна** | Я **Фильтрующая система Я Подстилка под бассейн □ Ремонтный набор** |
| **56233** | **5.49 мх 1.32 м (18'х 52")** | **Установка на землю** | **Е Лестница □ Система слива** Е **Крышка бассейна** | Я **Фильтрующая система** Я **Подстилка под бассейн 1 Ремонтный набор** |
| **56280** | **5.49 мх 1.32м (18-х 52")** | **Установка на землю** | **Е Лестница □ Система слива Е Крышка бассейна** | Е **Фильтрующая система** Я **Подстилка под бассейн J Ремонтный набор** |

IlffiW). 5.49мх 1.32 м #F4D018B-02/#F4H0188-02

**ПРИМЕЧАНИЕ: Эскизы приводятся без соблюдения точного масштаба. За дополнительной информацией можно заглянуть в раздел ЧАсто задаваемых Вопросов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Описание | **\**Размер бассейна и количество |
| X5 **-г** а **“** | а**«2** | **а \* ~ \***г5?§35 | 4.27 м х 1.22 м (14x48\*) | X**“ Г** | кX in | **X**3?**X Со** | X35X «о | **X**3£**2** ю**т-** |
| А | Верхняя Сопка | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 |
| **в** | Вертикальная опора бассейна | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 |
| С | Т-образный разъем | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 |
| D | Штифт | 18 | 22 | 26 | 30 | 30 | 32 | 34 | 38 | 38 |
| Е | Башмак | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 |
| F | Прокладка | 18 | 22 | 26 | 30 | 30 | 32 | 34 | 38 | 38 |
| G | Сливной клапан (9F4D0196 01) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Сливной клапан (KF4H019B-O1) | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Н | Шланговый («F4D019B-03A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Шланговый (0F4H019B-03A) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Синяя пробка (KF4D015B-02) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Синяя пробка (SF4H018B-02) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JV | Полотно бассейна | 1 | 1 | **•** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Без надлежащего надзора дети будут в опасности.**

Благодарим Вас за покупку бассейна Bestway! Чтобы получить максимум удовольствия от бассейна и безопасно его использовать, пожалуйста, выполняйте все инструкции с ДВД-диска. прилагаемого в комплекте к бассейну (кроме бассейна размером 2.44м х 61см/8' х 24"). и соблюдайте важные правила безопасности, содержащиеся в инструкции пользователя.

Два-три человека обычно тратят на сборку примерно 20 минут. (Это не относится к бассейнам размера 5.49м х 1.22м /18’ х 48". 5.49м х 1.32м /18' х 52")

Два-три человека обычно тратят на сборку примерно 30 минут.

(Для изделий размером: 5.49м х 1.22м /18’ х 48". 5.49м х 1.32м /18' х 52”)

Описание частей смотрите ниже.

Спецификация деталей:

24

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочитайте и выполняйте все инструкции и советы по технике безопасности, надуванию и сборке изделия, его подготовке к работе, эксплуатации и техобслуживанию

Использование набора деталей бассейна невозможно без соблюдения правил безопасности, приведенных в руководстве по обслуживанию и эксплуатации.

Безопасность ваших детей полностью зависит от вас! Дети в возрасте до 5 лет подвергаются наибольшему риску. Позаботьтесь о том, чтобы не было несчастных случаев.

Кто-то из взрослых Должен обеспечивать компетентное постоянное наблюдение за детьми и инвалид&ЯГ\*\* Назначайте как минимум очного человека ответственным за безопасность. Если в бассейне купается несколько детей, следите за ними внимательнее. Учите своих детей плавать. Безопасность ваших детей в

ваших собственных руках! Наибольшему риску подвержены дети младше пяти пет. Не забывайте, несчастные случаи могут случиться и с вами! Будьте готовы к действиям. Жизнь ребенка подвергается опасности, если за ним не присматривают взрослые.

В целях безопасности не устанавливайте бассейн на террасе или балконе.

Лучше всего устанавливать бассейн там. где из него легко сливать воду, не вызывая при этом наводнение Не разрешайте детям входить в бассейн и плавать в нем. если за ними не присматривает никто из взрослых, и дети не надели плавательные средства.

Не разрешайте детям находиться в бассейне без спасательного жилета, если они не умеют хорошо плавать и в бассейне одни.

Перед том как войти в бассейн, проверьте температуру воды, побрызгав водой на шею. руки и ноги.

Ни при каких обстоятельствах нельзя прыгать или нырять в бассейн — это может стать причиной серьезной или даже смертельной травмы. Не разрешайте бегать, играть и заниматься физическими нагрузками рядом с бассейном.

Собирать бассейн и устанавливать дополнительное оборудование должны только взрослые.

Бассейн необходимо наполнять водой под слабым давлением, чтобы избежать излишнего напряжения полотна бассейна. Bestway не несет ответственность за повреждения бассейна, возникшие по причине его наполнения из машины-водовозки. (Смотри ЧАВО)

Не садитесь, не наклоняйтесь, не садитесь верхом, не становитесь и не прилагайте давление на верхнюю балку бассейна. Это может привести к разрушению бассейна и разливу воды, что может, в свою очередь, привести к травмам и (или) нанести материальный ущерб.

Не оставляйте игрушки в бассейне или рядом с ним. когда за бассейном никто не следит Не купайтесь одни.

Не пользуйтесь бассейном в состоянии алкогольного опьянения, приняв лекарства или наркотики.

Держите химикаты по уходы за бассейном и дополнительное оборудование вдали от детей.

Никогда не добавляйте химикаты в воду, когда в бассейне кто-то есть.

Консультируйтесь со специалистом по продаже товаров для бассейнов по поводу правильного применения химикатов.

Всегда поддерживайте чистоту воды в бассейне.

Необходимо регулярно проверять воду в бассейне на предмет пригодности для безопасного и приятного использования его в течение сезона.

Домашних животных лучше держать подальше от бассейна, чтобы они не могли его поломать.

Окружите бассейн забором, и следите за том. чтобы калитка была бы постоянно закрыта.

Накрывайте бассейн, когда он не используется. Если бассейн накрыт покрышкой, то через нее невозможно никого увидеть. Полностью снимайте покрышку с бассейна, когда им кто-то пользуется. Следует установить работающий электронный датчик, который будет извещать о том, что к бассейну кто-то подошел.

Однако ни при каких обстоятельствах все эти меры не должны заменять непосредственного наблюдения взрослых за детьми.

Не оставляйте лестницу в бассейне, когда им никто не пользуется. Не забывайте выливать воду из бассейна и складывать его на хранение, когда им никто не пользуется и зимой.

Для бассейнов Bestway применяйте только дополнительное оборудование фирмы Bestway.

Ухаживайте за своим бассейном, чтобы продлить срок его безопасной службы. (Смотри раздел «Обслуживание бассейна»).

Не включайте насос, когда бассейном кто-то пользуется.

Бассейном нельзя пользоваться, если поврежден фильтрующий насос.

Регулярно меняйте воду.

Не кладите пустой бассейн на землю.

Находясь рядом с бассейном, не звоните и не разговаривайте по телефону — это отвлекает от наблюдения за детьми.

Только лица старше 18 лет могут работать с электрическими принадлежностями; они должны соблкадать соответствующие правила техники безопасности и быть квалифицированы для выполнения задач по электроустановке согласно всем соответствующим национальным нормам и стандартам.

Не купайтесь ночью или при плохом освещении.

В плавательном бассейне запрещено драться и совершать насилие.

Ни в коем случае не модифицируйте части плавательного бассейна. Не делайте дырок в плавательном

бассейне или в ступеньках лестницы.

Все оборудование следует регулярно осматривать, чтобы своевременно обнаружить износ, коррозию, поломанные части или другие опасности, которые могут причинить травмы.

Не забывайте после купания наносить косметику, защищающую от солнечных лучей.

Невыполнение этих инструкций может причинить материальный ущерб, стать причиной травмы или смерти людей и. особенно, детей

Несоблюление инструкций по уходу за бассейном может подвергнуть опасности здоровье людей и, особенно, детей.

**Выпишите на видное место номера служб спасания, включая телефоны:**

* **Пожарной охраны (Франция - 18)**
* **Полиции**
* **Скорой помощи (Франция - 15)**

Снаружи бассейна

**юцдиц| acoobrio. стенки могу, вгшзалж? порваться, ивадвт или к травме, или г материальному**

Бугристая, наклонная площадка НЕПРАВИЛЬНО

**Правильный уровень воды**

БЕЗОПАСНОСТЬ

Изучите необходимые приемы спасания, особенно спасания детей.

Спасательное оборудование должно находиться рядом с бассейном, а наблюдающие за бассейном взрослые должны полностью уметь им пользоваться.

В состав спасательного оборудования должны входить такие предметы, как (список ими не ограничивается) одобренный службой спасания на водах спасательный круг с привязанной веревкой, и крепкий, прочный спасательный шест длиной не менее 3.66м (12').

Никаких прыжкои

Горячей линии скорой помощи при отравлениях

* Полный домашний адрес

При использовании бассейна держите беспроводной телефон в водозащищенном исполнении рядом с бассейном.

При несчастном случае:

* Немедленно выгоните всех детей из воды;
* Позвоните в службу скорой помощи и следуйте их советам и инструкциям
* Переоденьте ребенка в сухую одежду

Будьте бдительны и готовы к решительным действиям! Наблюдая за детьми, находитесь с ними рядом и всегда будьте бдительны.

Как можно быстрее научите своих детей плавать.

Все фильтрующие системы удовлетворяют требованиям стандарта NF С 15-100. согласно которому все электрические приборы, расположенные ближе 3.5 метров от бассейна, должны быть рассчитаны на рабочее напряжение 12В. Любой электроприбор, рассчитанный на работу от сети 220 В, должен располагаться дальше 3.5 метров от края бассейна. Перед любыми изменениями набора узлов фильтрующей системы обязательно консультируйтесь с производителем оборудования.(Применяется только во Франции)

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Бассейн необходимо устанавливать на полностью ровной и горизонтальной поверхности. Не устанавливайте бассейн на наклонных поверхностях и склонах.

Правильные условия установки бассейна

* Выбранный участок должен равномерно выдерживать вес бассейна в течение всего времени его установки; кроме того, участок должен быть ровным и освобожден от всех посторонних предметов и мусора, включая камни и ветки.
* Рекомендуем устанавливать бассейн вдалеке от предметов, которые дети могут использовать для того, чтобы забраться в него.

ПРИМЕЧАНИЕ. Устанавливайте бассейн рядом с подходящей системой слива, чтобы, при необходимости, устранить переливание или опорожнить бассейн.

ПРИМЕЧАНИЕ. Устанавливайте бассейн рядом с сетевой розеткой, защищенной УЗО (устройством защитного отключения).

Направилымне услови**я уста**новки бассейна

На неровной поверхности бассейн может перевернуться, что приведет к серьезным травмам и/или повреждению личного имущества, аннулирует гарантию и сделает невозможным обращение в сервисную службу.

Не формируйте ровную поверхность с помощью песка; при необходимости сройте землю. Непосредственно под воздушными линиями электропередач или деревьями. Убедитесь в том, что на выбранном участке нет подземных коммуникаций, линий или кабелей.

Не устанавливайте бассейн на подъездных дорожках, настилах, платформах, гравии или асфальте. Выбранный участок должен быть достаточно твердым, чтобы выдержать давление воды; грязь, песок.

мягкая/рыхпая почва или смола не подходят

* Трава и другая растительность под бассейном погибнет и может привести к возникновению неприятных запахов и слизи, поэтому рекомендуем удалить с выбранного для установки участка всю траву. Избегайте участков, на которых агрессивные виды растений или сорняков могут прорасти через подстилку или подкладку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратитесь в городской совет за информацией о постановлениях, касающихся огораживания, барьеров, освещения, **и** нормах техники безопасности **и** неукоснительно **их** соблюдайте. ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас фильтрующий насос, см. инструкции в его руководстве пользователя. РИМЕЧАНИЕ. Лестница должна соответствовать размеру бассейна; пользуйтесь ею только для того, и выйти из бассейна. Запрещено превышать полезную нагрузку лестницы. Регулярно ! правильно ли собрана лестница.

Сборку каркасного бассейна Steel Pro можно выполнить без инструментов.

Компания Bestway Inflatables не принимает на себя отвественность за повреждения бассейна по причине неправильного обращения или несоблюдения настоящей инструкции.

1. Разложите все составные части и проверьте соответствие их количества спецификации деталей. Если какой-то детали не хватает, не собирайте бассейн, а обратитесь в службу работы с покупателями Bestway.
2. Расстелите бассейн и убедитесь, что он расстелен правильной стороной вверх. Оставьте его примерно на час под прямыми лучами солнца, для того чтобы он был более эластичным при сборке
3. Поверните бассейн так. чтобы сливной клапан оказался рядом с тем местом, куда вы планируете спивать воду.

ВНИМАНИЕ: Не перетаскивайте волоком бассейн по земле, он может порваться об острые предметы.

1. Вставьте с внутренней стороны голубую закрывающую пробку в отверстие в стенке бассейна.

(См. Рис. 10)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для бассейнов размером 5.49м х 1.22м (18’ х 48'), 5.49м х 1.32м (18’х 52й) смотрите на следующей странице инструкцию по установке соединительного клапана.

1. Вставьте балки (А) в карманы верхнего края бассейна. (См. Рис. 1)
2. Соедините балки (А) с Т-образными разъемами (С) на каждом углу, после чего вставьте штифты (D), сначала в прокладки (F), а затем в просверленные отверстия в каркасе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уплотняющие колпачки должны смотреть вниз, чтобы предотвратить попадание воды в верхние балки. (См.Рис. 2,3,4).

1. Повторяйте операции, описанные в пункте 5 и 6. до тех пор. пока все балки не будут соединены с Т-образными разъемами (С), и верхняя рама каркаса окажется собранной. Для упрощения сборки слегка поднимите последние две балки, так. чтобы получилось подобие перевернутой буквы V. и вставьте оставшиеся Т-образные разъемы (С). Медленно опустите их до полного соединения, при этом не защемите пальцы. (См. Рис.5)
2. Вставьте все вертикальные стойки (В) между бассейном и нижним шнуром, а также между бассейном и лентой, идущей по его стенке. Вставьте вертикальные стойки (В) в нижние части Т-образных разъемов (С). При подсоединении Т-образных разъемов (С) убедитесь в том, что у вертикальных стоек (В) сверху имеются пружинные штифты. (См. Рис. 6)

ПРИМЕЧАНИЕ: У бассейнов размером 2.44м х 61см (8’ х 24"), отсутствует нижний шнур и лента, идущая по стенке бассейна. У бассейнов размера 3.05м х 76см (10‘ х 30"). 3.66м х 76см (12’ х 30”) нетнижнего шнура.

1. Присоедините все башмаки (Е) к нижним частям вертикальных опор бассейна (В). (См. Рис. 7)
2. Затяните шнур внизу бассейна до тех пор. пока стойки бассейна не примут вертикальное положение. (См. Рис.8).
3. Потяните каркас с разных сторон, чтобы убедиться в том. что все балки, стойки и разъемы прочно собраны между собой. (См. Рис. 9).
4. Убедитесь в том.что сливной клапан надежно закрыт. Выровняйте дно.
5. Налейте немного воды в бассейн так. чтобы она покрывала дно на 3-5 сантиметров. Когда вода налита, аккуратно расправьте складки дна. Начинайте с центра бассейна и двигайтесь к краям по часовой стрелке.

Сборка соединительного клапана

Для модели бассейна 5.49м х 1.22м (18’ х 48'). 5.49м х 1.32м (18‘ х 52")

1. Навинтите сетку от мусора на фитинг. (См. Рис. 12)
2. Вставьте собранный узел изнутри бассейна через входное отверстие А и выходное отверстие В (См. Рис 13)

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том. что прокладка правильно установлена по месту с внутренней стороны стенки бассейна.

1. Навинтите соединительный фитинг с наружной стороны бассейна на собранный узел. (См. Рис. 14)
2. Навинтите и затяните руками управляющий клапан на собранный узел. (См. Рис. 15)

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том. что прокладка управляющего клапана и кольцо правильно расположены по месту на управляющем клапане.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: Используйте поворотный винт сверху управляющего клапана, чтобы открывать и закрывать клапан. (См. Рис. 16)

1. Убедитесь в том. что клапан закрыт.

|  |  |
| --- | --- |
| **Грис. 13**-1 |  |
| П | **Прокладка** |
| **Снаружи бассейна** |
| **V** | **У** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Рис. 15** |  |
| £ |  |
|  |
| **у-\* \*** | **К** 3 |
| /**Снаружи бассейна** |  |

Наполнение бассейна водой

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте бассейн без внимания, когда он наполняется водой

1. Наполните бассейн водой на 90%. НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ его водой, он может разрушиться. Во время сильных дождей.возможно, понадобится отливать часть воды, чтобы сохранить нужный уровень воды в бассейне. (См. Рис. 17.18)
2. По завершении наполнения бассейна, убедитесь в том, что бассейн установлен ровно, проверьте, не перетекает ли вода к одному краю.

ВАЖНО! Если бассейн установлен неровно, спейте воду и выровняйте площадку, подкопав землю. Никогда не пытайтесь передвигать бассейн с находящейся в нем водой, можно получить травму или повредить бассейн. (См. Рис. 19)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В бассене может вместиться до ххххх литров или хххх галлонов, что равняется ххххх фунтам давления Если одна из стенок бассейна неровная, или на ней выделяется выпуклость, аначш. оасссин ^viattoa **и вода вытечь, что приведет й** ущербу.

1. Проверьте бассейн на отсутствие протечек по швам и в местах установки клапанов, проверьте подстилку, нет ли на ней явных следов протекающей воды. Не добавляйте химикаты в бассейн, пока вы не убедитесь в отсутствии протечек.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае протечки заклейте бассейн сверхпрочной ремонтной заплатой, входящей в комплект поставки. Дополнительную информацию можно посмотреть в ЧАВО.

Плоская ровная площадка
- ПРАВИЛЬНО

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертежи приводятся только для иллюстрации. Они могут отличаться от фактического изделия. Чертежи не в масштабе.

Обслуживание бассейна

Если вы не придерживаетесь правил ухода за бассейном, вы рискуете жизнью вас и ваших детей. ПРИМЕЧАНИЕ: Фильтрующий насос используется для обеспечения циркуляции воды и фильтрации маленьких частиц, для того чтобы в воде не было взвешенных частичек грязи. Чтобы вода оставалась чистой и здоровой, в нее надо добавлять химикаты.

В таблице ниже приведена последовательность необходимых проверок на соответствие идеальным значениям. Регулярно проверяйте уровень pH и концентрацию хлора (еженедельно), обеспечивая соответствие идеальным значениям.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРОВЕРКА** | **ИДЕАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ** |
| **Уровень pH** | **7.4- 7.6** |
| **Циануровая кислота** | **30-50 ч7млн.** |
| **Свободный хлор** | **2-4 ч./млн.** |
| **Соединения хлора** | **0** |
| **Водоросли** | **не видно** |
| **Кальциевая жесткость** | **200-400** Ч./МПИ. |

Чтобы сохранять бассейн в чистоте:

1. Свяжитесь с местным поставщиком для получения информации и покупки химикатов и наборов для поддержания кислотно-щелочного баланса воды. Один из наиболее важных факторов, продлевающих срок службы полотна бассейна. - это постоянное поддержание чистоты воды и соблюдение гигиены. Пожалуйста, строго соблюдайте инструкции профессионалов в отношении обработки воды с помощью

химикатов.

1. Поставьте ведро с водой рядом с бассейном, чтобы обмывать ноги перед тем. как войти в бассейн.
2. Закрывайте бассейн сверху, когда им никто не пользуется.
3. Регулярно очищайте бассейн от скопившейся, осевшей на дно. грязи.
4. Регулярно проверяйте вкладыш фильтра и заменяйте его, если он изменил цвет или загрязнен. Рекомендуется менять фильтр каждые 2 недели.
5. Аккуратно протирайте грязь под верхним кольцом с помощью чистой тряпки.
6. Для улучшения качества воды мы предлагаем пользоваться дополнительными приспособлениями от фирмы Bestway. такими как, например, скимеры, наборы по уходу за бассейном. Посетите наш сайт [www.bestway-service.com](http://www.bestway-service.com) или свяжитесь с продавцом бассейна. Будьте аккуратнее с дождевой водой, проверяйте, чтобы уровень воды из-за дождя не превысил норму. Если же это случилось, действуйте соответственно.

Правильный уход за бассейном продлит срок его службы.

ВНИМАНИЕ: Но включайте насос, когда бассейном кто-то пользуется.

Во время сезона пользования бассейном фильтрующую систему следует обязательно включать в работу каждый день на время, достаточное для того, чтобы профильтровать всю воду в бассейне как минимум один раз.

Ремонт

При повреждении бассейна воспользуйтесь ремонтной заплатой. Смотрите ЧАВО для получения указаний.

Разборка

1. Отвинтите и снимите крышку сливного клапана с внешней стороны бассейна против часовой стрелки.
2. Подсоедините переходник к шлангу, другой конец шланга протяните туда, куда вы собираетесь сливать воду из бассейна.

(Проверьте, какие местные правила по сливу воды могут действовать в вашей местности).

1. Навинтите управляющее кольцо шлангового переходника на сливной клапан по часовой стрелке. Сливной клапан откроется, и вода начнет уходить в канализацию.

**ВНИМАНИЕ:** Поток воды регулируется управляющим кольцом. \*

1. Когда вся вода уйдет, свинтите управляющее кольцо, чтобы закрыть клапан.
2. Отсоедините шланг.
3. Навинтите обратно крышку на сливной клапан.
4. Просушите бассейн на воздухе.

**ВНИМАНИЕ:** Не оставляйте пустой бассейн на открытом воздухе.

Хранение

1. Выньте все принадлежности и детали из бассейна и уложите их на хранение в чистом и сухом виде.
2. После того как бассейн полностью высохнет, посыпьте его тальком, чтобы он не слипался, и аккуратно сложите. Если бассейн не полностью высох, возможно возникновение плесени, которая повредит полотно бассейна.
3. Храните полотно бассейна и принадлежности в сухом месте при умеренной температуре в интервале от 5 до 38 градусов Цельсия 5°С / 41°F - 38°С / 100°F.
4. Во время дождливого сезона бассейн и принадлежности к нему следует хранить так. как указано выше.
5. Неправильный слив воды из бассейна может стать причиной серьезной травмы и (или) повреждения имущества.

Часто задаваемые вопросы (ЧАВО)

1. Какое основание подходит под каркасный бассейн?

Можно использовать почти все полностью плоские, прочные, горизонтальные поверхности. Не стоит использовать песок для выравнивания площадки, потому что он может смещаться. Для выравнивания площадки ее надо в нужных местах подкапывать, снимая лишний грунт. Не устанавливайте бассейн на подъездных дорожках, площадках с твердым покрытием, деревянном настиле, гравии или асфальте. Площадка должна быть достаточно твердой, чтобы выдержать вес и давление воды. Грязь, песок, мягкий грунт или гудрон не подходят. Можно использовать бетонное основание, однако, следует избегать протаскивания бассейна по бетонной поверхности, так как полотно бассейна может протереться. При установке бассейна на газоне. Рекомендуется удалять траву с места установки бассейна, поскольку трава под ним начнет гнить и может стать причиной плохого запаха. Некоторые виды травы могут расти и под бассейном, как и кусты и растения-сорняки рядом с ним. Обязательно удаляйте растительность рядом с бассейном. Использование подстилки, укладываемой на землю, помогает защитить дно бассейна.

1. Как узнать о том, что бассейн установлен на неровной поверхности?

Если бассейн выпучивается с одной стороны, значит, он установлен не на ровной площадке. Очень важно слить воду и перенести бассейн на ровное место. Если бассейн расположен не на ровной площадке, на его швы приходится неравномерное давление, что может привести к их разрыву, разливу воды, который, в свою очередь, может стать причиной материального ущерба,.травмы и даже смерти.

Наполняйте бассейн водой, внимательно выполняя все инструкции из руководства пользователя. Это позволит избежать лишнего расхода воды, без труда перенести бассейн, вовремя выровнять неровности площадки, а не тогда, когда бассейн уже полностью наполнен.

1. Можно ли наполнять бассейн водой, используя службы по доставке воды?

Мы рекомендуем для наполнения бассейна водой использовать садовый шланг под низким давлением. Если приходится воспользоваться услугой доставки воды, то сначала лучше наполнить бассейн на один дюйм и расправить все складки дна. Использовать надо только такое техническое средство, которое оснащено регулятором потока воды. Обязательно делайте остановки при заполнении бассейна водой, так как это описано в инструкции пользователя. Компания Bestway не несет ответственности за повреждения бассейнов, возникающие по вине поставщиков воды.

А. На какую максимальную высоту можно заполнять бассейн?

Наливайте воду в бассейн до тех пор, пока ее уровень не поднимется на 90% расстояния от дна до надувного кольца. Никогда не пытайтесь заполнять бассейн выше **уровня основания кольца.**

Рекомендуется оставить еще немного места для воды, вытесняемой людьми в бассейне. Возможно, в течение купального сезона придется добавлять воду, **потерянную от испарения или активных купал**ьщЙЙЯ**!\*м**

**5.** Бассейн протекает, что можно сделать, чтобы его **л очинить?**

**Чтобы** починить дырки, **воду** из бассейна выливать не надо. Самоклеющиеся подводные ремонтные зарплаты можно купить в магазине, где продаются бассейны. Для внешнего ремонта, воспользуйтесь I

ремонтной зарплатой из комплекта бассейна. Для отверстий внутри бассейна, очистите их изнутри, удалите любое масло и водоросли. Вырежьте круглую заплату, достаточно большую чтобы закрыть отверстие, и плотно наложите заплату на стенку бассейна в воде. Для дополнительной надежности вырежьте вторую заплату и наложите ее с внешней стороны бассейна. Если прокол в основании бассейна, используйте одну заплату, придавите ее чем-нибудь тяжелым, пока клей не встанет. Если отверстие в верхнем кольце, надуйте его. найдите прокол, отметьте место прокола и нанесите заплату, плотно ее прижав. После нанесения заплаты немного сдуйте кольцо, чтобы снять с заплаты часть давления. Если кольцо полностью спущено, и бассейн пустой, положите на заплату груз, чтобы она получше заклеила прокол. При ремонте с помощью заплаты пустого бассейна, рекомендуется выждать как минимум 12 часов перед тем как наливать воду.

1. Где можно купить вкладыши фильтра и как часто их надо менять?

Вкладыши фильтров, подходящие к вашему насосу, можно купить в том же магазине, где был куплен бассейн. Если это не так. то большинство хозяйственных магазинов смогут предложить такой товар. Если не получается купить эти расходные части, позвоните на наш бесплатный номер, и мы поможем найти продавца, торгующего таким товаром неподалеку от вас. Вкладыши следует менять каждые две недели в зависимости от использования бассейна. Проверяйте фильтр каждую неделю и чистите его. промывая струей из шланга, чтобы удалить мусор и посторонние частицы. Примечание: Перед проверкой вкладыша фильтра обязательно отключайте насос от электросети. Чтобы купить вкладыш, можно также посетить наш интернет-сайт [www.bestway-service.com](http://www.bestway-service.com) .

1. Сколько раз в год надо менять воду?

Это зависит от того, насколько интенсивно используется бассейн, насколько тщательно за бассейном ухаживают и поддерживают на должном уровне химический состав воды. Вода сможет простоять целое лето, если за ней правильно ухаживать. Подробную информацию о том. как применять химикаты, можно получить у местных продавцов химикатов. Они дадут хороший совет на тему, как сохранить чистоту воды в бассейне.

1. Нужно ли разбирать бассейн на зиму?

Да. Бассейны, установленные на земле, могут разрушиться под весом льда и снега, их стенки из ПВХ могут пострадать. Рекомендуется разбирать бассейн, когда температура начнет опускаться ниже 8°С / 45°F. Бассейн следует хранить в помещении при умеренной температуре в интервале от 5°С / 41°F - 38°С / 100°F. Храните его подальше от детей, отдельно от химикатов, там. где нет грызунов.

1. Бассейн выцветает. Почему?

Чрезмерное применение химикатов может вызвать выцветание внутренней поверхности полотна бассейна. Это явление того же порядка, что и выцветание купальника при постоянном контакте с хлорированной водой.

1. Сколько лет прослужит бассейн?

Четко оговоренного срока службы у бассейна нет. однако, при тщательном уходе за бассейном и соблюдении инструкции пользователя можно значительно его продлить. Неправильная установка использование и уход могут испортить бассейн.

1. Рекомендуется ли применение фильтрующего насоса для бассейна Bestway?

Абсолютно! Мы очень рекомендуем использовать фильтрующий насос для поддержания воды бассейна в чистоте.

1. Какова самая важная функция фильтрующего насоса?

Самая важная функция фильтрующего насоса - удаление любой грязи из воды с помощью вкладыша фильтра и химикатов, стерилизующих воду.